齐齐哈尔医学院附属第二医院
采购门诊采血室改造白钢隔断采购需求
项目编号：QY-FSEY-2026018
一、项目概况
1.项目名称：门诊采血室改造白钢隔断采购安装项目
2.项目内容：医院门诊采血室改造白钢隔断采购及安装
3.项目用途：利用门诊检验科玻璃墙前方区域，向北延伸3m、宽5m，新建采血室，增设至4个抽血窗口，缓解采血窗口接诊压力，优化患者就医环境。
4.采购预算：12512.50元（壹万贰仟伍佰壹拾贰元伍角）报价超过此预算的投标将被视为无效。
二、供应商资格要求 
1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.近1年内须承接至少2项此类项目，并完成度良好（提供合同关键页、验收证明等佐证材料）。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _GoBack]三、技术参数、规格要求
1.产品名称：白钢隔断
2.整体尺寸：隔断总长11m，安装完成高度3.25m，施工总面积35.75㎡
3.板材配置
（1）挡板主材：800mm高白钢门芯板
（2）透光部分：8mm厚钢化玻璃
4.窗口配置：隔断预留4个抽血业务窗口，适配采血室日常接诊作业
四、施工、安装要求
1.供货方负责隔断的加工、运输、现场测量、安装、调试，完工之后清理施工现场杂物。
2.隔断结构牢固、接缝平整、玻璃无划痕破损，白钢板面无磕碰、锈蚀。
3.整体安装适配采血室规划区域，4处采血窗口开合顺畅，方便医护操作、患者采血。
五、工期要求
接到院内开工通知后，在约定工期内完成全部安装施工，不干扰检验科日常采血工作。
六、售后服务要求
1.整体工程质保期不少于1年，质保期间出现板材松动、玻璃故障、配件损坏等质量问题，供应商免费上门维修更换。
2.接到维修报修后及时到场处置。
七、验收标准、付款方式
1.实际安装面积、隔断长宽高度、4个采血窗口数量符合采购方案；
2.材料为800高白钢门芯板、8mm钢化玻璃，材质达标；
3.隔断稳固安全、外观整洁，满足门诊采血室使用需要，检验科、总务科联合竣工验收；验收合格无质量问题，项目款一次性付清。
八、其他要求
报价包含材料费、加工费、运输费、人工安装费、垃圾清运费、税费等项目全部费用，甲方不需要额外支付其他费用。
九、递交响应文件事宜
1.文件内容：响应文件应至少包含但不限于以下内容
​    ·报价表（注明含税总价、服务内容、服务方案）
​    ·供应商资格证明文件（详见第二条要求）
​    ·售后服务承诺书（明确服务频次、响应时间、质量保障、安全责任等）
2.递交形式：纸质版文件，密封包装
3.递交地点：附属第二医院总务科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）
4.联系人：赵老师
5.联系电话：18646632035
6.报名截止时间：2026年8月12日 — 2026年8月14日，逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。
（请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）

